{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,5],[3,0,6,0],[3,2,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[7,0,8,0],[7,2,7,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[10,1,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业技术需求和拟对外合作研发项目征集表"]
["单位","沈阳机车车辆有限责任公司"]
["联系人","赵凤海","电话",62056187,"Email","Scyfb2011@sina.com"]
["拟对外合作研发项目","项目名称","新型长轨车组换轨车"]
[null,"项目简介：根据铁道部技术政策和用户需求，换轨车是专门为在铁路路基上进行更换钢轨而制造的，运行可以在列车编组状态下进行。能更换50Kg/m、60Kg/m钢轨。能在桥面进行换轨作业。能在半径大于400Kg/m的曲线上进行换轨作业。吸收了国内外现有换轨车的优点，攻克扣件自动回收、车辆防掉道等关键技术，力求轴重小、自动化程度高、适用范围广、换轨精度高、对道床扰动小、综合作业效率高、挂运速度快、可靠性高。结构简单，使用方便、能满足我国铁路换轨一种较为理想的施工机械。                                                                                              "]
[null,"希望与哪些高校、科研院所或院士、专家建立合作关系？"]
[null,"大连交通大学  上海同济大学  青岛四方研究所"]
["技术需求","需求名称","钢轨曲线、钢轨强度及整车强度、刚度等计算。"]
[null,"需求内容：1.在产品设计过程中对钢轨各个状态的曲线进行计算，计算钢轨的强度及刚度。\n2.对整车的强度、刚度等进行计算。\n3.车上关键部件机构、结构的优化。\n"]
["人才引进需求","                                   "]
["企业科技人员培训需求"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}